Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ

от 9 декабря 2013 г. N 26-нп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики  ХМАО - Югры от 30.12.2013 [N 32-нп](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5756211B7060569E9EE64404BA69CE26AE62398F8949E21483E101DE4A40F57272E49ED440DDC7C9F3H), от 30.06.2014 [N 32-нп](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F50271C79630B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2118DBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH),  от 11.08.2014 [N 39-нп](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F502414726E0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2118DBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH), от 29.08.2014 [N 47-нп](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F50251D72690B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2118DBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH), от 05.11.2014 [N 56-нп](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F50201E79690B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2118DBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH),  от 13.01.2015 [N 2-нп](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F502E15706E0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2118DBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH), от 16.05.2016 [N 11-нп](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F532418756B0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2118DBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH), от 23.01.2018 [N 2-нп](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F56211C776A0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2118DBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH)) |

Руководствуясь [статьей 157](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8E65CC6BD1A049A7AC68559502D4A2C3F0DC3C9EF4E53FD269762E3646CDECD1CEF108BAB5098014FF470C6F5H) Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года [N 354](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8E65CC6BD1A049A7AC4845E542D4A2C3F0DC3C9EF4E53FD269764EA6F388D8D42B640CCE05D9B1C53F47372E69CCBC4FBH) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", от 23 мая 2006 года [N 306](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8E65CC6BD1A049B7CC9855F532D4A2C3F0DC3C9EF4E53FD269764EE646CDECD1CEF108BAB5098014FF470C6F5H) "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", [постановлением](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F50271D71680B9496BF4806BD669131BB2B6D82884AFC118AAB529A1EC4F4H) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 декабря 2013 года N 536-п "Об установлении порядка расчета платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах" и на основании [Положения](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F572E1B766A0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2128DBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2012 года N 164, приказываю:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по категориям и в размерах, согласно [приложениям 1](#P42) - [22](#P1837) к настоящему приказу.

2. Утвердить [нормативы](#P1987) потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, применяемые для расчета платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по категориям и в размерах, согласно приложению 23 к настоящему приказу.

3. Утвердить [нормативы](#P2028) потребления коммунальных услуг по электроснабжению для отопления помещений в многоквартирных домах, жилых домов и надворных построек с использованием электрических отопительных установок, применяемые для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в размере, согласно приложению 24 к настоящему приказу.

4. Установить, что [нормативы](#P42), утвержденные настоящим приказом, вступают в силу с 1 сентября 2014 года.

(в ред. приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 30.12.2013 [N 32-нп](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5756211B7060569E9EE64404BA69CE26AE62398F8949E21483E101DE4A40F57272E49ED440DDC7C9F3H), от 30.06.2014 [N 32-нп](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F50271C79630B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2118EBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH))

5. Опубликовать настоящий приказ в газете "Новости Югры".

6. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента

жилищно-коммунального

комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

В.Н.НАНАКА

Приложение 1

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КОГАЛЫМ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0392 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0392 | - |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0220 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0347 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0191 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0303 | - |
| 9-этажные жилые дома | - | 0,0170 |
| 12 и более этажные жилые дома | - | 0,0154 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P42) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P42) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P42) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P42) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 2

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЛАНГЕПАС

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F502414726E0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2118EBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики  ХМАО - Югры от 11.08.2014 N 39-нп) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1 - 2-этажные жилые дома | 0,0262 | 0,0157 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0174 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0262 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0141 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0226 | - |
| 8-этажные жилые дома | - | 0,0136 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P95) потребления коммунальных услуг по теплоснабжению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P95) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P95) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P95) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 3

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. МЕГИОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0395 | 0,0180 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0330 | 0,0153 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0151 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0237 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0131 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0122 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0208 | - |
| 8 - 9-этажные жилые дома | - | 0,0117 |
| 10-этажные жилые дома | 0,0196 | 0,0109 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P145) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P145) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P145) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P145) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 4

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НЕФТЕЮГАНСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0263 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0263 | 0,0159 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0157 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0246 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0136 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0126 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0215 | - |
| 8 - 9-этажные жилые дома | - | 0,0121 |
| 10-этажные жилые дома | 0,0203 | 0,0113 |
| 12-этажные жилые дома | - | 0,0109 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P201) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P201) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P201) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P201) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 5

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0400 | 0,0184 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0315 | 0,0157 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0154 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0212 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0134 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0124 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0212 | - |
| 8 - 9-этажные жилые дома | - | 0,0119 |
| 10 - 11-этажные жилые дома | 0,0200 | 0,0112 |
| 12 - 14-этажные жилые дома | 0,0198 | 0,0107 |
| 16 этажей и более | 0,0217 | - |

Примечание:

1. [Нормативы](#P260) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P260) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P260) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P260) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 6

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НЯГАНЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0416 | 0,0185 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0386 | 0,0158 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0155 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0244 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0134 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0213 | - |
| 6 - 9-этажные жилые дома | - | 0,0120 |
| 10-этажные жилые дома | - | 0,0112 |
| 11 - 16-этажные жилые дома | - | 0,0108 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P322) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P322) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P322) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P322) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 7

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПОКАЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Таблица 1 - Многоквартирные 3 - 5-этажные жилые дома в капитальном исполнении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 3 - 5-этажные жилые дома | 0,0334 | 0,0200 |

Таблица 2 - Многоквартирные 1 - 2-этажные дома и общежития

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | В капитальном исполнении постройки после 1999 года | В деревянном исполнении постройки до 1999 года включительно | Общежития в деревянном исполнении постройки до 1999 года включительно |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1 - 2-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0280 | 0,0540 |

Таблица 3 - Балочный жилищный фонд

|  |  |
| --- | --- |
| Категории жилищного фонда | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в отапливаемом строении в месяц |
| Балочный жилищный фонд, подключенный к централизованной системе теплоснабжения | 0,0417 |

Таблица 4 - 1 - 2-этажные жилые дома улучшенных серий постройки после 1999 года

|  |  |
| --- | --- |
| Категория жилищного фонда | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в жилом доме в месяц |
| 1 - 2-этажные жилые дома | 0,0293 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P378) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P378) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P378) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P378) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 8

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПЫТЬ-ЯХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F502414726E0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2128FBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики  ХМАО - Югры от 11.08.2014 N 39-нп) |

Таблица 1 - Многоквартирные дома или жилые дома

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F502414726E0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2128FBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 11.08.2014 N 39-нп)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0393 | 0,0175 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0365 | 0,0149 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0146 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0230 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0127 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0118 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0202 | - |
| 9-этажные жилые дома | - | 0,0113 |
| 10-этажные жилые дома | 0,0191 | - |
| 10 - 11-этажные жилые дома | - | 0,0106 |

Таблица 2 - Балочный жилищный фонд

|  |  |
| --- | --- |
| Категории жилищного фонда | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в отапливаемом строении в месяц |
| Балочный жилищный фонд, подключенный к централизованной системе теплоснабжения | 0,0393 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P440) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P440) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P440) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P440) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 9

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F502414726E0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2168DBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики  ХМАО - Югры от 11.08.2014 N 39-нп) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0239 | 0,0181 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0239 | 0,0155 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0235 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0374 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0226 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0297 | - |
| 9-этажные жилые дома | - | 0,0157 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P512) потребления коммунальных услуг по теплоснабжению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P512) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P512) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P512) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 10

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F56211C776A0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2118EBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики  ХМАО - Югры от 23.01.2018 N 2-нп) |

Таблица 1 - Многоквартирные дома и жилые дома с закрытой системой отопления

|  |  |
| --- | --- |
| Категории жилых домов | Для жилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| Жилые дома из панельных, блочных, монолитных конструкций | 0,0227 |
| Жилые дома из кирпича | 0,0191 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа | 0,0246 |
| Жилые дома из деревянных конструкций | 0,0221 |

При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях устанавливается с учетом повышающих коэффициентов в следующих размерах в Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц:

Таблица 2

Утратила силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F56211C776A0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2118FBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 23.01.2018 N 2-нп.

Таблица 3 - Жилые дома и многоквартирные дома постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из систем отопления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Капитальные жилые дома | Деревянные жилые дома |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0454 | 0,0595 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0421 | 0,0553 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0254 | - |

Примечание:

1. [Нормативы](#P565) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы, указанные в [таблице 1](#P575), разработаны с применением аналогового метода установления нормативов потребления коммунальных услуг. Нормативы, указанные в [таблице 3](#P594), разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг по причине отсутствия данных приборного учета.

(п. 2 в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F56211C776A0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E21180BE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 23.01.2018 N 2-нп)

3. Установленные [нормативы](#P565) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P565) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 11

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ

ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. УРАЙ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F50251D72690B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2118EBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики  ХМАО - Югры от 29.08.2014 N 47-нп) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0263 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0263 | 0,0169 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0167 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0262 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0144 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0134 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0229 | - |
| 9-этажные жилые дома | - | 0,0128 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P628) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P628) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P628) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P628) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 12

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0350 | 0,0197 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0350 | 0,0167 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0165 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0255 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0143 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0133 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0226 | - |
| 8-этажные жилые дома | - | 0,0128 |
| 10 - 11-этажные жилые дома | - | 0,0120 |
| 12 этажей и более | - | 0,0114 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P684) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P684) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P684) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P684) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 13

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЮГОРСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F50251D72690B9496BF4806BD669131A92B358E8949E3158FBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики  ХМАО - Югры от 29.08.2014 N 47-нп) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0195 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0166 |
| (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F50251D72690B9496BF4806BD669131A92B358E8949E31580BE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 29.08.2014 N 47-нп) | | |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0164 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0254 | - |
| (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F50251D72690B9496BF4806BD669131A92B358E8949E31581BE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 29.08.2014 N 47-нп) | | |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0143 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0132 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0224 | - |
| 8 - 9-этажные жилые дома | - | 0,0127 |
| 10 и более этажные жилые дома | - | 0,0119 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P743) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P743) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P743) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P743) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 14

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0420 | 0,0249 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0420 | 0,0212 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0209 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0328 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0181 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0287 | - |

Примечание:

1. [Нормативы](#P804) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P804) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P804) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P804) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 15

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Таблица 1 - поселок городского типа Березово

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0377 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0350 | - |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0140 |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0122 |

Таблица 2 - поселок Приполярный

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1 - 2-этажные жилые дома | 0,0363 | - |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0229 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0126 |

Таблица 3 - поселок Игрим

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0377 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0350 | - |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0140 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0221 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0122 |

Таблица 4 - село Теги

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 2-этажные жилые дома | 0,0350 | - |

Таблица 5 - поселок Ванзетур

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0377 | 0,0168 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0350 | - |

Таблица 6 - сельское поселение Саранпауль

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0391 | 0,0174 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0363 | 0,0148 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0146 |

Таблица 7 - сельское поселение Хулимсунт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 2-этажные жилые дома | 0,0363 | - |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0229 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0126 |

Таблица 8 - поселок Светлый

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 2-этажные жилые дома | 0,0346 | - |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0139 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0218 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0120 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P851) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P851) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P851) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P851) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 16

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ

ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНДИНСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F50251D72690B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2158BBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики  ХМАО - Югры от 29.08.2014 N 47-нп) |

Таблица 1 - городское поселение Кондинское

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
|  | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0240 | 0,0167 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0240 | 0,0142 |

Таблица 2 - городское поселение Куминский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
|  | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0240 | 0,0158 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0240 | 0,0135 |

Таблица 3 - городское поселение Луговой

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
|  | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0240 | 0,0175 |

Таблица 4 - городское поселение Междуреченский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
|  | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0240 | 0,0161 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0240 | 0,0137 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0135 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0212 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0117 |

Таблица 5 - городское поселение Мортка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
|  | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0240 | 0,0160 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0240 | 0,0136 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0134 |

Таблица 6 - сельские поселения: Мулымья, Леуши, Половинка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
|  | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0240 | 0,0164 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0240 | 0,0138 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0217 | - |

Таблица 7 - сельское поселение Болчары

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
|  | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0240 | 0,0161 |
| 2-этажные жилые дома | - | 0,0137 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P1013) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P1013) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P1013) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P1013) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 17

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F502414726E0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E31181BE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики  ХМАО - Югры от 11.08.2014 N 39-нп) |

Таблица 1 - городское поселение Пойковский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0175 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0149 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0146 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0230 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0127 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0202 | - |
| 12 и более этажей | - | 0,0102 |

Примечание:

Для временных зданий и сооружений, приспособленных под жилье (балки), применять [норматив](#P1173) для одноэтажных жилых домов постройки до 1999 года включительно.

Таблица 2 - сельское поселение Сингапай

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0131 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0112 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0110 |

Таблица 3 - сельское поселение Сентябрьский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0175 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0310 | - |
| 3-этажные жилые дома | 0,0230 | - |
| 3 - 4-этажные жилые дома | - | 0,0146 |

Таблица 4 - сельское поселение Салым

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F502414726E0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E31181BE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 11.08.2014 N 39-нп)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0157 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0134 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0131 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0207 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0114 |

Таблица 5 - сельское поселение Чеускино

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0134 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0131 |

Таблица 6 - сельское поселение Усть-Юган

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0175 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0310 | - |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0146 |

Таблица 7 - сельское поселение Куть-Ях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0310 | - |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0146 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0202 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0127 |

Таблица 8 - сельское поселение Каркатеевы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0203 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0146 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0230 | - |

Таблица 9 - сельское поселение Лемпино

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0175 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0146 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P1156) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P1156) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P1156) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P1156) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 18

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0500 | 0,0252 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0500 | 0,0215 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0211 |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0183 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0290 | - |
| 8 - 9-этажные жилые дома | - | 0,0163 |
| 12-этажные жилые дома | - | 0,0147 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P1366) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P1366) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P1366) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P1366) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 19

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0263 | 0,0167 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0263 | 0,0143 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0140 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0224 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0121 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0194 | - |

Примечание:

1. [Нормативы](#P1416) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P1416) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P1416) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P1416) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 20

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F50201E79690B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2118EBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики  ХМАО - Югры от 05.11.2014 N 56-нп) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
|  | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0330 | 0,0172 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0330 | 0,0147 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0144 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0231 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0124 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0200 | - |
| 8-этажные жилые дома | - | 0,0112 |
| (введено [приказом](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F50201E79690B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2118EBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 05.11.2014 N 56-нп) | | |

Примечание:

1. [Нормативы](#P1463) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P1463) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P1463) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P1463) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 21

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F56211C776A0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E21088BE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики  ХМАО - Югры от 23.01.2018 N 2-нп) |

Таблица 1 - городское поселение Барсово

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0335 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0312 | 0,0127 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0125 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0197 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0108 |

Таблица 2 - городское поселение Белый Яр

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0274 | 0,0143 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0274 | 0,0122 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0119 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0188 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0104 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0164 | - |
| 9-этажные жилые дома | - | 0,0092 |
| 10-этажные жилые дома | - | 0,0086 |

Таблица 3 - сельское поселение Локосово

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0335 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0335 | - |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0185 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0290 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0160 |

Таблица 4 - деревня Лямина

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0338 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0314 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0110 |

Таблица 5 - городское поселение Лянтор

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0353 | 0,0189 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0353 | 0,0161 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0158 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0250 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0137 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0128 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0218 | - |
| 8 - 9-этажные жилые дома | - | 0,0123 |
| 10-этажные жилые дома | - | 0,0115 |

Таблица 6 - поселок Нижнесортымский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0398 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0398 | 0,0164 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0161 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0254 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0140 |

Таблица 7 - деревня Русскинская

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0345 | 0,0154 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0321 | 0,0131 |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0112 |

Таблица 8 - поселок Солнечный

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0320 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0298 | 0,0122 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0119 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0188 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0104 |
| 9-этажные жилые дома | - | 0,0092 |

Таблица 9 - сельское поселение Сытомино

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0335 | 0,0149 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0311 | - |

Таблица 10 - село Тундрино

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0327 | 0,0146 |

Таблица 11 - сельское поселение Угут

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0323 | 0,0143 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0300 | 0,0122 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0120 |

Таблица 12 - сельское поселение Ульт-Ягун

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0342 | 0,0152 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0317 | 0,0130 |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0110 |

Таблица 13 - поселок городского типа Федоровский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0294 | 0,0164 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0294 | 0,0140 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0137 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0216 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0119 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0111 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0189 | - |
| 9-этажные жилые дома | - | 0,0107 |
| 10-этажные жилые дома | - | 0,0099 |
| 13 этажей и более | - | 0,0096 |

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные нормативы разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных нормативов осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 22

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F502E15706E0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2118EBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики  ХМАО - Югры от 13.01.2015 N 2-нп) |

Таблица 1 - поселки: Горноправдинск, Бобровский, Цингалы

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F502E15706E0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2118FBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 13.01.2015 N 2-нп)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений,  Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений,  Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0418 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0358 | 0,0158 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0155 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0244 | - |

Таблица 2 - поселок Кедровый, село Елизарово

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0390 | 0,0185 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0387 | 0,0158 |

Таблица 3 - поселки: Красноленинский, Урманный

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0185 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0158 |

Таблица 4 - село Кышик

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0185 |

Таблица 5 - сельское поселение Шапша

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0387 | 0,0185 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0387 | - |

Таблица 6 - сельское поселение Луговской, поселок Кирпичный, село Троица

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D14D0B9F709E8B5F502E15706E0B9496BF4806BD669131A92B358E8949E2138FBE04CB5B18F9706FFA9CC85CDFC69BCFFEH) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 13.01.2015 N 2-нп)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений,  Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений,  Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0387 | 0,0185 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0387 | 0,0158 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0155 |

Таблица 7 - сельское поселение Нялинское, поселок Пырьях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0387 | 0,0185 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0387 | - |

Таблица 8 - сельские поселения: Сибирский, Выкатной, село Тюли

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0387 | - |
| 2-этажные жилые дома | - | 0,0158 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P1837) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P1837) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#P1837) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#P1837) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 23

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ

КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории отапливаемых строений | Год постройки зданий по 1999 год включительно | Год постройки зданий после 1999 года |
| Гкал на 1 м2 общей площади всех отапливаемых помещений и строений, расположенных на земельном участке, в месяц | Гкал на 1 м2 общей площади всех отапливаемых помещений и строений, расположенных на земельном участке, в месяц |
| Здания и строения с каменными ограждающими конструкциями (бетон, кирпич, монолит) при закрытой системе теплоснабжения | 0,0361 | 0,0224 |
| Здания и строения с каменными ограждающими конструкциями (бетон, кирпич, монолит) при открытой системе теплоснабжения | 0,0458 | 0,0267 |
| Здания и строения с деревянными ограждающими конструкциями (брус, бревна, щитовые панели) при закрытой системе теплоснабжения | 0,0524 | 0,0361 |
| Здания и строения с деревянными ограждающими конструкциями (брус, бревна, щитовые панели) при открытой системе теплоснабжения | 0,067 | 0,0448 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P1987) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P1987) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Расчет размера платы за потребляемую коммунальную услугу по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии приборов учета с применением установленных [нормативов](#P1987) осуществляется ежемесячно в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде, в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8E65CC6BD1A049A7AC4845E542D4A2C3F0DC3C9EF4E53FD269764EA6F388C8842B640CCE05D9B1C53F47372E69CCBC4FBH) предоставления коммунальных услуг.

4. Установленные [нормативы](#P1987) применяются на территории всех муниципальных образований автономного округа.

Приложение 24

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ЖИЛЫХ ДОМОВ

И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ОТОПИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование норматива | Единица измерения | Числовое значение |
| Норматив потребления тепловой энергии для целей отопления при использовании электрических отопительных установок | Гкал на 1 м2 общей площади отапливаемых помещений в течение отопительного периода в месяц | 0,0267 |
| Норматив потребления электрической энергии для целей отопления при использовании электрических отопительных установок | кВт/часы на 1 м2 общей площади отапливаемых помещений в течение отопительного периода в месяц | 32,7 |

Примечание:

1. [Нормативы](#P2028) потребления коммунальных услуг по электроснабжению для отопления с использованием электрических отопительных котлов устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#P2028) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Расчет размера платы за потребляемую коммунальную услугу по электроснабжению для отопления при отсутствии приборов учета с использованием установленного [норматива](#P2028) осуществляется ежемесячно в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде, в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8E65CC6BD1A049A7AC4845E542D4A2C3F0DC3C9EF4E53FD269764EA6F388C8842B640CCE05D9B1C53F47372E69CCBC4FBH) предоставления коммунальных услуг.

4. Установленные [нормативы](#P2028) применяются на территории всех муниципальных образований автономного округа.