Требования
к остановочным комплексам с торговой площадью

(автопавильонам)

1. Остановочный комплекс с торговой площадью (автопавильон) (далее - остановочный комплекс) должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии с эскизным проектом и/или техпаспортом, и установлен в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, правилами устройства электроустановок, техническими регламентами и другими нормативными актами, содержащими требования для конструкций данного типа.

2. При отделке фасадов должны быть использованы современные сертифицированные материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации.

3. Остановочный комплекс должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил (в том числе требованиям к освещенности). Установка остановочного комплекса должна соответствовать требованиям нормативных актов по безопасности дорожного движения.

4. Остановочный комплекс должен соответствовать следующим требованиям:

1) устройство зоны для ожидания общественного транспорта не менее 30% от общей площади автопавильона;

2) в остановочном комплексе должны быть предусмотрены: освещение пассажирского тамбура и посадочной площадки; урны для сбора мусора;

3) на посадочной площадке и в остановочном павильоне должны быть созданы условия в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов для беспрепятственного доступа инвалидов к остановочному комплексу;

4) остановочный комплекс должен быть оснащен камерами наружного видеонаблюдения.

5. Остановочный комплекс должен иметь вывеску с информацией о специализации объекта, наименовании хозяйствующего субъекта, режиме работы.

6. Не допускается размещение в пассажирском тамбуре и на прилегающей к остановочному комплексу территории дополнительных конструкций и оборудования, не предусмотренных эскизным проектом, а также рекламных носителей.

7. В процессе эксплуатации остановочного комплекса не допускается уменьшение пассажирского тамбура.

8. Остановочный комплекс должен находиться в надлежащем санитарном и техническом состоянии. Надлежащее состояние внешнего вида остановочного комплекса подразумевает: целостность конструкций; отсутствие механических повреждений; наличие покрашенного каркаса; отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах конструкций; отсутствие на всех частях и элементах наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и других информационных сообщений; подсветку в темное время суток.

9. Хозяйствующий субъект обязан согласовать эскизный проект архитектурного решения (фасады в цветном исполнении, перспективное изображение или фотомонтаж) представленные на бумажном носителе в Управлении градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации города Лянтор при получении разрешения на размещение нестационарного торгового объекта.

10. Пункт 9 настоящих требований не распространяется на нестационарные объекты, установленные до вступления в силу настоящего постановления.